**ANEXA NR. 1**

**la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare**

**Nr. 294/29.11.2018**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie:

**,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ
LICEUL TEHNOLOGIC «CONSTANTIN BRÂNCUȘI»”**

Denumirea obiectivului de investiţie: **„Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic «Constantin Brâncuși»”**

Elaborator: S.C. TOP PROIECT S.R.L. Cluj-Napoca

Proiect nr. 67/2018,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare, Str. Crișan nr. 1.

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**:

Valoarea totală a investiției: **4.583.060,36** lei (fără TVA), din care:

Construcții-Montaj: **3.287.013,12** lei (fără TVA).

Eşalonarea investiţiei:

Anul I: **1.583.060,36** lei (fără TVA).

Anul II: **3.000.000,00** lei (fără TVA).

Durata de realizare a investiţiei 18 luni:

* 3 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului,
* 15 luni faza de execuție.

**CARACTERISTICI:**

Lucrările care contribuie la creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă și la reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirilor, respectiv lucrări de refaceri în urma executării lucrărilor de reabilitare energetică și sunt în mare parte cele enumerate mai jos:

**Corp C1 – corpul principal al liceului:**

* finisaje exterioare: tencuieli decorative fațade pe toate laturile clădirii
* renovare elemente piatră și balcon fațada principală strada Crișan
* renovare elemente piatră soclu
* restaurare ușă lemn acces principal strada Crișan
* schimbare ușă și sens deschidere ușă acces din curte
* reproiectare copertină zona podium corp C1
* reproiectare finisaje podium existent lângă corp C1
* înlocuire jgheaburi și burlane, racordate la canalizare
* înlocuire placare streașină fațade
* lucrări tinichigerie glafuri ferestre exterioare
* realizare instalații paratrăsnet
* redotarea cu aparatură performantă a laboratorului de informatică:

Cerință minimă: 30 de calculatoare, imprimantă de rețea, de format minim A3 color + consumabile. Se va realiza conexiunea între calculatoare printr-o rețea internă și se va asigura conexiunea lor la internet;

* 168 buc. bănci individuale + scaune
* 168 buc. dulăpioare
* 6 buc. cuiere
* 6 buc. catedre
* 6 buc. tablă albă

**Corp C6 – clădirea internatului:**

* lucrări de consolidare/punere în siguranță sau reabilitare a structurii șarpantei și învelitorii ce rezultă din expertiza tehnică și reabilitarea structurii de rezistență a clădirii, după caz;
* desfacere și reproiectare șarpantă lemn și învelitoare corp C6
* înlocuire jgheaburi și burlane, racordate la canalizare
* construirea unei rampe de acces la intrarea în clădire
* desfacere și reproiectare trepte acces principal corp C6
* desfacere compartimentări și desfacere pardoseli și finisaje existente în grupuri sanitare de la parter, etaj1, etaj2
* reamenajare grupuri sanitare existente (recompartimentare, realizare sape și pardoseli noi, instalații propuse, placări interioare, tencuieli, zugrăveli, dotări grup sanitar)
* desfacere pardoseli existente în dormitoare
* recompartimentări interioare în grupuri sanitare parter și etaje, și grupuri sanitare propuse în unele dormitoare marcate pe plan (înlocuire șape, realizare pardoseli noi, instalații propuse, placări interioare, tencuieli, zugrăveli, dotări dormitor si dotări grup sanitar)
* finisări interioare în toate încăperile (reparații tencuieli, zugrăveli, reparații șape și pardoseli după caz, etc.), -înlocuire finisaj, placări cu faianță, înlocuire obiecte sanitare in spații umede propuse;
* renovare balustrade și mână curentă existentă
* recondiționare pardoseală mozaic existent în case de scară și holuri
* recondiționare pardoseală parchet existent în săli de lectură
* lucrări de eliminare a igrasiei după caz;
* termoizolare fațade, acoperiș;
* tencuieli decorative fațade;
* schimbare uși exterioare de acces cu sens deschidere înspre exterior
* lucrări tinichigerie glafuri ferestre exterioare
* renovare și realizare hidroizolație pe copertină existentă acces principal
* reproiectare copertină metal zonă acces secundar
* înlocuire instalație de preparare apă caldă menajeră;
* înlocuire respectiv reproiectare instalație de încălzire inclusiv corpuri de încălzire
* înlocuire instalație de apă rece;
* instalație de detecție și semnalizare incendiu
* reabilitare/înființare instalație de hidranți interiori;
* înlocuire întrerupătoare, prize;
* realizarea unei instalații de paratrăsnet;
* înlocuire instalație electrică interioară inclusiv tablourile electrice și corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat eficiente energetic cu LED
* dotarea cu mobilier nou a spațiilor de cazare și a sălilor de lectură;
* amenajarea unei centrale termice individuale, care să deservească exclusiv clădirea internatului;

**Lucrări de amenajări exterioare:**

* extinderea și modernizarea actualului sistem de supraveghere video, astfel încât acesta să acopere toate sălile de clasă, coridoarele clădirii de internat și întreaga curte a imobilului.
* burlane propuse și sistem pluvial clădiri studiate racordat la canalizare
* reparații asfalt existent în curte interioară rezultate în urma lucrărilor de reparații la canalizare instalații pluviale
* construirea unei rampe de acces la intrarea în clădire C6; desfacere și reproiectare trepte acces principal C6

**•Finanţarea obiectivului:** POR 2014-2020.

 Primar, Şef Birou C.T.S.L.

 Kereskényi Gábor ing. Criste Florin Călin

 Președinte de ședință Secretar

 Glodean Enicő Mihaela Maria Racolța