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[bookmark: _Hlk162944925][bookmark: _Hlk1372709][bookmark: _Hlk159241272]Ca urmare a cererii adresate de Bán Zsolt, în calitate de reprezentant al HOSTIX ZSO S.R.L., înregistrată cu nr. 46009/07.08.2026, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite următorul: 

A V I Z 
Nr. 20 din 11.08.2026
	
[bookmark: _Hlk159233772][bookmark: _Hlk159234103][bookmark: _Hlk159320369][bookmark: _Hlk159233638]pentru Planul Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan și reglementare ca zonă de instituții și servicii, în municipiul Satu Mare, pe terenuri în suprafaţă totală de 4639.00 mp, înscrisă în C.F. nr. 163732 Satu Mare, Nr. cad. 163732, situat în extravilan aflat în proprietatea beneficiarului.
[bookmark: _Hlk181690704]Proiectant: AD PAVI DINAMIC S.R.L. împreună cu  PHAIDROS BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. și FORMA 9 STUDIO ARHITECTRĂ & DESIGN S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Iuoraș Violeta 
Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.Z.:

	
	Prevederi P.U.Z. aprobate anterior:
	Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

	UTR
	Teren situat în extravilan conform C.F. nr. 163732 Satu Mare.
	Teren situat în intravilan.

	Funcțiuni predominante
	
	· Zonă de instituții și servicii
· Zonă de circulații rutiere și pietonale
· Zonă de spații verzi
· Zonă de dotări tehnico edilitare

	Regim de construire:

	Regim înălţime
	
	[bookmark: _Hlk162943163]S+P-P+1
Hmax. cornișă: 12.00m
Hmax. coamă: 16.00m

	POT max. 
	
	POT max. 45%   

	CUT max.
	
	CUT max. 1

	Retragerea faţă de aliniament 
	
	Conform planşei 3. Reglementări Urbanistice - Zonificare şi conform Regulamentului local de urbanism al PUZ-ului:  Retragerea suprafeței construibile față de limita estică (față de drumul județean DJ194) retragere min. 6.00m.

	[bookmark: _Hlk159234684]Retrageri minime faţă de limitele laterale şi posterioare
	
	Conform planşei 3. Reglementări Urbanistice - Zonificare  şi conform Regulamentului local de urbanism al PUZ-ului: minim 5.00m față de limitele laterale a parcelelor și față de limita posterioară a parcelei.

	Circulaţii şi accese
	
	Conform planşei 3. Reglementări Urbanistice - Zonificare, se realizează accesul direct din DJ 194, printr-un acces carosabil cu lățimea de min. 4.00m.
Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la ccesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare. Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accesuri pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;

Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
Modernizarea drumurilor publice (dacă este cazul) va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică, proiectul tratând inclusiv accesurile la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații; Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții.
Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesurile și amenajările din incintă vor ține cont de accesul maşinilor de intervenție: pompieri, salvare.

	Echipare tehnico-edilitară
	
	[bookmark: _Hlk162943700][bookmark: _Hlk152927576][bookmark: _Hlk159234798]Conform planşei 4. Echipare Edilitară şi Regulamentului local de urbanism: racordare la rețelele existente în zonă.



În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de 11.08.20246, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

 	Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare.

Elaboratorul şi beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. 
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


	
	

	
	Arhitect-şef***),
Arh. Burgye Ştefan
_____________
(numele, prenumele şi semnătura)
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